# Описание: C:\Users\fomenko_sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EMMIF90C\Логотип ДРСК_2015.jpg

### Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**18.12.2017 г. № 174/МТПиР**

**Уведомление № 1 о внесение изменений**

**в Извещение и Документацию о закупке**

Организатор (Заказчик) закупочной процедуры – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-147)

Способ и предмет закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора ***«Гусеничный транспортёр тягач»,*** закупка 320

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее — «официальный сайт») от 04.12.2017 под № 31705825433

**Внесены следующие изменения в Извещение и Документацию о закупке:**

***Пункт 10. Извещения*** читать в следующей редакции: «Срок предоставления Документации о закупке: ***с 04.12 .2017 г. по 26.12.2017 г.***».

***Пункт 14.2. Извещения*** читать в следующей редакции: «Дата окончания приёма заявок на участие в закупке: ***15:00 часов*** местного (Благовещенского) времени (09:00 часов Московского времени) ***«26» декабря 2017*** года.»

***Пункт 16. Извещения*** читать в следующей редакции: «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: ***15:00 часов*** местного (Благовещенского) времени (09:00 часов Московского времени) ***«27» декабря 2017*** года по адресу Единой электронной торговой площадки на Интернет-сайте [https://rushydro.roseltorg.ru»](https://rushydro.roseltorg.ru).

***Пункт 4.2.15. Документации о закупке*** читать в следующей редакции: «Срок окончания приема заявок на участие в закупке: ***15:00 часов*** местного (Благовещенского) времени (***09:00 часа*** Московского времени) ***«26» декабря 2017 года***. »

***Пункт 4.2.16. Документации о закупке*** читать в следующей редакции: «Сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата окончания предоставления разъяснений:

«***26» декабря 2017 г***.»

***Пункт 4.2.17. Документации о закупке*** читать в следующей редакции: Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: ***15:00 часов*** местного (Благовещенского) времени (***09емьсот пятьдесят пять тысяч четырестадвести:00 часа*** Московского времени***) «27» декабря 2017 года.***

***Приложение 6* к *Документации о закупке***: Приложение 1 Техническое задание  ***читать в новой редакции от 18.12.2017***

***Приложение: Приложение 1 Техническое задание***

**Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.**

***Председатель Закупочной комиссии***

***1 уровня АО «ДРСК» В.А. Юхимук***

Исп. Ирдуганова И.Н.

тел.(416-2) 397-147

Приложение 1 к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку гусеничного транспортёра тягача**

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара **приведены в таблице 1**

**Таблица 1** - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование требования*** | **Описание требования** |
| ***1*** | ***Марка, модель:*** | Гусеничный транспортер тягач ГТ-ТМС либо аналог в северном исполнении |
| ***2*** | ***Назначение:*** | Предназначен для работы в сложных климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью. Перевозка персонала в труднодоступные места расположения энергетического оборудования. |
| ***3*** | ***Количество: (ед.)*** | 1 |
| ***4*** | ***Год выпуска:*** | 2018 новый без пробега и наработки в моточасах. Все детали, узлы и агрегаты (в том числе лодка тягача) новые, не восстановленные. |
| ***5*** | ***Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм):*** | Длина – 7000, ширина –3150, высота – 2650  (приложить чертежи с указанием размеров) |
| ***6*** | ***Двигатель:*** | Дизельный, |
| ***7*** | ***Мощность двигателя, не менее, л.с.:*** | 310 |
| ***8*** | ***Система пуска двигателя*** | Электростартерный |
| ***9*** | ***Максимальная масса в снаряженном состоянии, кг:*** | Не более 12500 |
| ***10*** | ***Трансмиссия:*** | Механическая |
| ***11*** | ***Гусеницы:*** | Мелкозвенчатые, ширина звена, не менее – 540 мм. |
| ***12*** | ***Опорные катки:*** | Обрезиненные, количество не менее 12 шт. |
| ***13*** | ***Поддерживающие катки:*** | количество не менее 6 шт. |
| ***14*** | ***Ходовая часть:*** | Усиление лодки в соединении с бортовыми редукторами |
| ***15*** | ***Среднее удельное давление на грунт, кг/см:*** | 0,28***±***0,35 |
| ***16*** | ***Дорожный просвет, мм, не менее:*** | 480***±***20 |
| ***17*** | ***Кабина машиниста:*** | Трехместная, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии. Оборудована распашными дверями машиниста и пассажира с высотой проёма на менее 750 мм. |
| ***18*** | ***Требования к пассажирскому отсеку:*** | Количество мест для сидения не менее 7 (2 дивана рундука расположенные по обеим сторонам), утепление по всему периметру, шумо-вибро изоляция, система вентиляции, распашная дверь в кормовой части, смотровые окна по обеим сторонам отсека (размер не более 500х400мм.). |
| ***19*** | ***Цвет;*** | Оранжевый |
| ***20*** | ***Требования к северному исполнению:*** | Утепление кабины машиниста;  Утепление пола кабины;  Установка двух независимых источников отопления кабины машиниста:  1. Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto.  2. Жидкостный отопитель от ДВС автомобиля;  Установка системы подогрева топлива;  Установка окон двойного остекления.  Предпусковой подогреватель двигателя;  Установка электрического обогрева АКБ. |
| ***21*** | ***Температурный диапазон работы бульдозера*** | от +40 до -50 |
| ***22*** | ***Наличие ЗИП:*** | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| ***23*** | ***Дополнительная комплектация:*** | Утеплитель моторного отсека, переносной светильник с длинной провода не менее 20 м., шприц рычажно-плунжерный, набор инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт. аптечка первой помощи автомобильная - 1 шт. |
| ***24*** | ***Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений:*** | 1. Паспорт самоходной машины.  2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.  3. Паспорт двигателя внутреннего сгорания.  4. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с самоходной машиной, его узлами, механизмами, должны быть составлены на русском языке. |
| ***25*** | ***Требования безопасности:*** | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования» (для подтверждения предоставить сертификат соответствия) |
| ***26*** | ***Дополнительные требования:*** | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) самоходной машины, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку самоходной машины с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями.  Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что самоходная машина новая, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения с приложением подробного описания технических характеристик и фотографий предлагаемой к поставке техники;  Обязательно предоставление копии ПСМ не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| ***27*** | ***Требования к оформлению коммерческого предложения:*** | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация  - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии;  - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость основного и вспомогательного оборудования и соответствующих материалов, затраты на их доставку до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя. |
| ***28*** | ***Грузополучатель:*** | Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |
| ***29*** | ***Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом):*** | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |
| ***30*** | ***Получатель:*** | **ООО «Ассоциация строителей АЯМ»** Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети). Контактное лицо: Медведев Михаил Сергеевич, тел.8 (41145) 3-41-60. |
| ***31*** | ***Требования к гарантийным обязательствам:*** | Гарантий срок эксплуатации на поставляемую машинудолжен составлять не менее - 1500 м/ч. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода машины в эксплуатацию Заказчиком (подписания акта приема-передачи техники). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| ***32*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| ***33*** | ***Срок поставки*** | **До 15 июня 2018 г. с возможностью досрочной поставки** |

1. ***Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.***

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2 настоящего Технического задания.

***Таблица 2 Параметры аналогичности закупаемой продукции***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование параметра*** | ***Характеристика параметра аналогичности*** |
| **Технические характеристики** | | |
|  | Гусеничный транспортер тягач ГТ-ТМС (либо аналог), в северном исполнении | Аналогом будет считаться гусеничный тягач с идентичными по назначению функциями и характеристиками не ниже указанных в техническом задании |