

Акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru) ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

## НА ЗАКУПКУ Автомобильных аккумуляторов (ХЭС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование продукции*** | Аккумуляторы для автомобилей | | | | | |
| **Обязательные требования (отборочные критерии)** | | | | | | | |
| ***1*** | ***Грузополучатель:***  ***Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» КПП 272402001, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13*** | **Партия № 1** | | | | | |
| 1 | Аккумулятор | Medalist 105D31L  Необслуживаемая  Напряжение: 12V  Полярность "+": левая  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость: 90Ач  Габариты: 310\*170\*200 мм  Производитель: Южная Корея | | шт. | 2 |
| 2 | Аккумулятор | SOLITE CMF 75 D23L/60/  Необслуживаемая  Напряжение – 12V.  Полярность "+": левая  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость – 65 Ач  Габариты - 230x170x200 мм  Страна производитель – Южная Корея | | шт. | 1 |
| 3 | Аккумулятор | YuMicron Y50-N18L-A  Обслуживаемая  Напряжение: 12V  Полярность "+": левая  Клеммы – под болт М5  Емкость: 20Ач  Габариты: 200\*90\*165 мм  Производитель: Япония | | шт. | 2 |
| 4 | Аккумулятор автомобильный | Solite 85L 95D26L  Необслуживаемая  Напряжение: 12V  Полярность "+": левая  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость: 85Ач  Габариты: 260\*170\*200 мм  Производитель: Южная Корея | | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | MEDALIST 105D31R 90 А/ч  Необслуживаемая  Напряжение: 12V  Полярность "+": правая  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость: 90Ач  Габариты: 310\*170\*200 мм  Производитель: Южная Корея | | шт. | 4 |
| 6 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 | | шт. | 6 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-60 | | шт. | 15 |
| 8 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-75 | | шт. | 13 |
| 9 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-90 | | шт. | 8 |
| 10 | Аккумуляторная батарея | SOLITE, CMF 105D 31 L  Необслуживаемая  Напряжение: 12V  Полярность "+": левая  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость: 90Ач  Габариты: 310\*170\*200 мм  Производитель: Южная Корея | | шт. | 6 |
| 11 | Аккумуляторная батарея | SOLITE, CMF 105D31 R  Необслуживаемая  Напряжение: 12V  Полярность "+": правая  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость: 90Ач  Габариты: 310\*170\*200 мм  Производитель: Южная Корея | | шт. | 2 |
| 12 | Аккумулятор | 6СТ-110 | | шт. | 2 |
| 13 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-132 | | шт. | 1 |
| 14 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-190 | | шт. | 23 |
| ***Итого*** | | | | | **87** |
| ***2*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 1:*** | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847 | | | | | |
| **Партия № 2** | | | | | | | |
| ***3*** | ***Грузополучатель:***  ***Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» КПП 272402001, 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13*** | 1 | Аккумулятор | | SOLITE CMF 75 D23L/60/  Необслуживаемая  Напряжение – 12V.  Плюс слева с прямой (российской полярностью).  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость – 65 Ач  Габариты - 230x168x200 мм  Страна производитель – Южная Корея | шт. | 17 |
| 2 | Аккумулятор автомобильный | | 105D31R- SMF (90 а/ч) Свинцово-кислотная, автомобильная аккумуляторная батарея SOLITE 90 CMF (105D31L)  Необслуживаемая  Напряжение – 12V.  Плюс справа с обратной полярностью.  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость – 90 Ач  Габариты – 302x200x172 мм  Страна производитель – Южная Корея | шт. | 21 |
| 3 | Аккумулятор | | Solite PT-200 12v-200 AH  Обслуживаемая  Напряжение – 12V.  Плюс слева с прямой (российской полярностью)  Клеммы – конус (евро Т1) и переходники на боковые выводы клемм.  Емкость – 200 Ач  Габариты – 503x216x239 мм  Страна производитель – Южная Корея | шт. | 2 |
| 4 | Аккумуляторная батарея | | SOLITE, CMF 120 R  Необслуживаемая  Напряжение – 12V.  Плюс справа с прямой (российской полярностью).  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость – 120 Ач  Габариты – 503x182x208 мм  Страна производитель – Южная Корея | шт. | 13 |
| 5 | Аккумуляторная батарея | | Vaiper 190.0 L (ST)  Необслуживаемая  Напряжение – 12V.  Плюс слева  Клеммы – конус (евро Т1)  Емкость – 190 Ач  Габариты – 512x223x223 мм  Страна производитель – Россия | шт. | 14 |
| ***Итого*** | | | | | ***68*** |
| ***4*** | ***Отгрузочные реквизиты для партии № 2:*** | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847 | | | | | |
| ***5*** | ***Требования к поставляемой продукции (данная информация должна быть отражена в коммерческом предложении участника):*** | 1. Продукция должна быть новой, не использованной, **выпущенной в 2015-2016 гг. (необходимо указать год выпуска аккумулятора)**.   3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу и эксплуатации.  4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.  5. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования. | | | | | |
| ***6*** | ***Требования к гарантийным***  ***обязательствам:*** | Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.  Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты, в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.  В случае выхода из строя продукции участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. | | | | | |
| ***7*** | ***Срок поставки:*** | ***до 15.08.2016*** с правом досрочной поставки | | | | | |
| ***8*** | ***Требования к условиям оплаты:*** | Расчет за поставленный товар, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12***)*** | | | | | |

**И.о. начальника ТС Гиберт С.Н.**